### - r -

- receiverThreshold : AlpsParams
- red : VOL_swing
- ROW_BOTH : CglResidualCapacity
- ROW_CONT : CglMixedIntegerRounding , CglMixedIntegerRounding2
- ROW_G : CglResidualCapacity
- ROW_INT : CglMixedIntegerRounding2 , CglMixedIntegerRounding
- ROW_L : CglResidualCapacity
- ROW_MIX : CglMixedIntegerRounding , CglMixedIntegerRounding2
- ROW_OTHER : CglMixedIntegerRounding , CglMixedIntegerRounding2 , CglResidualCapacity
- ROW_UNDEFINED : CglMixedIntegerRounding2 , CglMixedIntegerRounding
- ROW_VAREQ : CglMixedIntegerRounding , CglMixedIntegerRounding2
- ROW_VARLB : CglMixedIntegerRounding , CglMixedIntegerRounding2
- ROW_VARUB : CglMixedIntegerRounding , CglMixedIntegerRounding2
- RS1 : CglRedSplit2Param
- RS2 : CglRedSplit2Param
- RS3 : CglRedSplit2Param
- RS4 : CglRedSplit2Param
- RS5 : CglRedSplit2Param
- RS6 : CglRedSplit2Param
- RS7 : CglRedSplit2Param
- RS8 : CglRedSplit2Param
- RS_ALL : CglRedSplit2Param
- RS_BEST : CglRedSplit2Param