### - r -

- receiverThreshold : AlpsParams
- red : VOL_swing
- ROW_BOTH : CglResidualCapacity
- ROW_CONT : CglMixedIntegerRounding , CglMixedIntegerRounding2
- ROW_G : CglResidualCapacity
- ROW_INT : CglMixedIntegerRounding2 , CglMixedIntegerRounding
- ROW_L : CglResidualCapacity
- ROW_MIX : CglMixedIntegerRounding , CglMixedIntegerRounding2
- ROW_OTHER : CglMixedIntegerRounding , CglMixedIntegerRounding2 , CglResidualCapacity
- ROW_UNDEFINED : CglMixedIntegerRounding2 , CglMixedIntegerRounding
- ROW_VAREQ : CglMixedIntegerRounding , CglMixedIntegerRounding2
- ROW_VARLB : CglMixedIntegerRounding , CglMixedIntegerRounding2
- ROW_VARUB : CglMixedIntegerRounding2 , CglMixedIntegerRounding